I.  PENDAHULUAN

Pencemaran  udara  yang semakin meningkat  yang terjadi akibat aktivitas manusia, pembangunan industri maupun transportasi menurunkan kualitas udara lingkungan. Untuk menanggulangi permasalahan di atas, telah dilakukan penelitian skala laboratorium .
Penelitian  skala laboratorium  dilakukan dengan pembuatan model pengendalian pencemaran udara oleh tanaman  berupa rumah kaca  yang terdiri dari tiga ruang pengujian dan satu ruang kontrol.
Tumbuhan yang digunakan dalam pengujian adalah angsana(pterocarpus indicus),  flamboyan (Delonix regia),  bougenvile (bouganvilea spectabilis wild), dan salam.  Polutan yang dipakai untuk menguji tanaman tersebut ,  ialah sulftur dioksida (SO2) dan karbon monoksida (CO).
Dari hasil pengujian laboratorium diperoleh bahwa sulfur dioksida(SO2) dan karbon monoksida(CO) sangat dipengaruhi oleh kerimbunan tanaman, sedangkan temperatu, kelembaban dan arah angin diabaikan.
Kemampuan tanaman dalam mereduksi CO adalah sebagai berikut:
•	Angsana (pterocarpus indicus) = 55,43 %
•	Bougenvile  = 41,59 %
•	Flamboyan = 25,88 %
Kemampuan  tiga tanaman ( angsana, bougenvile dan salam )  dalam mereduksi SO2  sebesar lebih kurang 10 %.
Selanjutnya untuk pengembangan pengendalian pencemaran udara  dilakukan langsung  di kawasan permukiman  di lokasi Perumahan Bumi Serpong Damai.  Perumahan ini  dirancang dengan berbagai fasilitas yang nantinya  akan dijadikan sebagai kota mandiri, fasilitas yang telah terbangun adalah  untuk kegiatan  perdagangan, permukiman, dan selanjutnya akan direncanakan sebagai kawasan industri.  

II. GAMBARAN UMUM LOKASI
Perumahan Bumi Serpong Damai terletak di Kabupaten Tangerang, kecamatan Serpong . Kota Mandiri Bumu Serpong Damai terletak lebih kurang 30 Km dari Jakarta dan lebih kurang berjarak 2,5 Km.
Jenis-jenis kegiatan yang ada di Bumi Serpong Damai antara lain :
- Kawasan Permukiman (perumahan)  adalah sebagai  pengguna  lahan  terbesar  sekitar  43,4 %  dari  seluruh   areal , pembangunan perumahan ini mengikuti peraturan  pemerintah  dengan  rasio 1 : 3: 6:3  yaitu  untuk   rumah mewah : Rumah sedang : rumah sederhana : rumah perumnas.
- Kawasan Komersial seperti, Toserba, Pasar raya, dan pertokoan.
- Kawasan Pertokoan seperti kantor-kantor Pemerintah dan Swasta
- Kawasan Rekreasi dan hiburan seperti bioskop, gedung olah raga, gedung pertunjukan dll
- Kawasan Kebudayaan seperti perpustakaan, musium, gedung kesenian dll
- Kawasan Industri
- Kawasan Keagamaan
- Kawasan Kondominium
- Perlengkapan Kota seperti taman-taman kota dll
- Sarana Transportasi

III. METODOLOGI

3.1. Pengukuran Udara:
       SO2 diuji dengan metoda  Pararosanilin
       CO  diuji dengan metoda  Kittagawa
       Debu diuji dengan metoda  gravimetri
3.2. Metode Pengukuran kerimbunan
       Dilakukan secara asumsi geometris

IV. HASIL- HASIL:

4.1. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Berbagai Jenis Tanaman Dengan Perbedaan Tinggi

 
4.2. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Berbagai Jenis Tanaman Dengan Kerapatan Tanaman

Hasil pengukuran kerapatan tanaman dan reduksi  CO

No.	Unit	Sektor 1	Sektor 2	Sektor 3	Sektor 4	Sektor  5	Sektor 6	
1	- Luas lahan	550	450	350	350	150	50	
	-  Pohon	85,6	61,6	43,2	34,9	18	6	
	- K	6,43	7,3	8,1	10,02	8,3	8,3	
	- Reduksi	25,82	14,97	11,19	13,69	12,35	6,93	

2	- Luas lahan	550	450	350	350	150	50	
	-  Pohon	85,6	61,6	43,2	34,9	18	6	
	- K	6,43	7,3	8,1	10,02	8,3	8,3	
	- Reduksi	14,44	18,14	18,79	20,49	18,9 	8,71	

3	- Luas lahan	550	450	350	350	150	50	
	-  Pohon	85,6	61,6	43,2	34,9	18	6	
	- K	6,43	7,3	8,1	10,02	8,3	8,3	
	- Reduksi	18,6	20,44	23,99	21,61	23,11	12,11	

4	- Luas lahan	550	450	350	350	150	50	
	-  Pohon	85,6	61,6	43,2	34,9	18	6	
	- K	6,43	7,3	8,1	10,02	8,3	8,3	
	- Reduksi	18,4 	22,16	21,95	16,3 	21,42	11,12	

5	- Luas lahan	550	450	350	350	150	50	
	-  Pohon	85,6	61,6	43,2	34,9	18	6	
	- K	6,43	7,3	8,1	10,02	8,3	8,3	
	- Reduksi	27,35	28,32	31,39	25,99	25,31	12,55	

6	- Luas lahan	550	450	350	350	150	50	
	-  Pohon	85,6	61,6	43,2	34,9	18	6	
	- K	6,43	7,3	8,1	10,02	8,3	8,3	
	- Reduksi	23,93	28,92	30,02	23,23	18,36	12,22	

7	- Luas lahan	550	450	350	350	150	50	
	-  Pohon	85,6	61,6	43,2	34,9	18	6	
	- K	6,43	7,3	8,1	10,02	8,3	8,3	
	- Reduksi	26,62	25,34	25,88	21,04	15,07	7,94	

Hasil pengukuran kerapatan tanaman dan reduksi  SO2

No.	Unit	Sektor 1	Sektor 2	Sektor 3	Sektor 4	Sektor  5	Sektor 6	
1	- Luas lahan	100	300	600	600	300	100	
	-  Pohon	12	36,8	78,1	78,1	36,8	12	
	- K	8,3	8,15	7,7	7,7	8,15	8,3	
	- Reduksi	2,66	5,98	9,69	11,58	11,58	11,496	

2	- Luas lahan	100	300	600	600	300	100	
	-  Pohon	12	36,8	78,1	78,1	36,8	12	
	- K	8,3	8,15	7,7	7,7	8,15	8,3	
	- Reduksi	8,85	7,2	6,68	7,27	8,88 	10,81	

3	- Luas lahan	100	300	600	600	300	100	
	-  Pohon	12	36,8	78,1	78,1	36,8	12	
	- K	8,3	8,15	7,7	7,7	8,15	8,3	
	- Reduksi	5,24	4,36	5,62	6,43	5,52	6,84	

4	- Luas lahan	100	300	600	600	300	100	
	-  Pohon	12	36,8	78,1	78,1	36,8	12	
	- K	8,3	8,15	7,7	7,7	8,15	8,3	
	- Reduksi	8,1 	2,876	3,504	3,577	2,568	3,44	

5	- Luas lahan	100	300	600	600	300	100	
	-  Pohon	12	36,8	78,1	78,1	36,8	12	
	- K	8,3	8,15	7,7	7,7	8,15	8,3	
	- Reduksi	15,55	13,77	11,99	10,86	9,61	8,41	

6	- Luas lahan	100	300	600	600	300	100	
	-  Pohon	12	36,8	78,1	78,1	36,8	12	
	- K	8,3	8,15	7,7	7,7	8,15	8,3	
	- Reduksi	4,53	4,48	6,54	5,76	5,13	8,41	

7	- Luas lahan	100	300	600	600	300	100	
	-  Pohon	12	36,8	78,1	78,1	36,8	12	
	- K	8,3	8,15	7,7	7,7	8,15	8,3	
	- Reduksi	12,25	8,41	7,76	4,75	4,9	7,39	

V.  KESIMPULAN

5.1. Tanaman dihalaman  rumah sebaiknya jenis semak atau perdu yang mempunyai ketinggian di         
        bawah 2 m yaitu Bougenvil, karena dapat mereduksi debu paling tinggi, dengan lebar halaman      
        3m.

5.2.  Tanaman untuk diluar pagar halaman sebaiknya  ditaman jenis tanaman yang mempunyai  ke
        tingian 2 – 6 m, yaitu asam kranji, flamboyan  dan angsana karena dapat mereduksi kadar SO2
        dan CO, dengan lebar halaman 3 m .

5.3.	Tanaman untuk dipinggir jalan protokol sebaiknya  tanaman angsana, mahoni  yang mempunyai
Ketinggian 4 – 8 m  dan dapat mereduksi SO2 dan CO, dengan lebar 1 m .

5.4.	Untuk jarak tanam antar pohon sesuai dengan diameter pohon rata-rata yaitu sekitar 6 m.

5.5. Letak rumah terhadap jalan berjarak minimal 8 m seperti pada sketsa  dibawah ini

                                             Jalan

                  Trotoar                                                                1 m

              Taman Jalan
                                                                                             3 m

               Drainase                                                               1 m

               Halaman                                                               3 m

Rumah

DAFTAR  PUSTAKA
 1. Dahlan Nurfilmarasa  Endes : “Hutan Kota Untuk Pengelolaan dan     Pening-
     katan Kualitas Lingkungan Hidup, Jakarta, Tahun 1992.
2. Sues M.J And S.R Crox Ford, ed : “Manual On Urban Air Quality Management,
     WHO  Regional Offiice For Europe, Copenhagen, 1970.
3. Puslitbang Permukiman Balitbang PU :”Pengendalian Pencemaran Udara               .    Dan Kebisingan  Di  Lingkungan Permukiman  (Laporan), Tahun 1996.
4. Soedomo Mustikahadi,     Kusmulyana Usman  dan Moch. Irsyad:”Analisa  dan 
     Prediksi Pengaruh  Strategi Pengendalian  Emisi  Transportasi Terhadap Kon-
     sentrasi Pencemar Udara di Indonesia (Studi Kasus  di Jakarta dan Bandung),
     Tahun 1989.
5. Kantor  Menteri Lingkungan Hidup; Konsep KEPMEN mengenai Pedoman Pe-
    netapan  Baku  Mutu Tanah Baku Tingkat Getaran, Kebisingan,  Kecahayaan,
     Kebauan dan Radiasi, Jakarta 1992.
6. Wood R.I.,   J.V. Webb, T.P.C. Bramer,   J.R. Cowel, T.J.B. Smith, A.J. Ross:
     Noise Control In Mechanical Services, London 1976.
7.  Doelle LL. : Akustik Lingkungan, Erlangga, Jakarta 1986.