Appendix 2h - Filled Quetionnaire 

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERMUKIMAN
Jl. Panyaungan Cileunyi Wetan Kab. Bandung 40393 PO Box: 812 Bandung 40008 - Indonesia
Phone: 62-22-7798393 (4 saluran) ____________Fax. 62-22-7798392   Email: svr1litp@pu.go.id

Quesionnaire

GLOBAL ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY OF
URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING CONSTRUCTION
IN INDONESIA
April - May / 2000

BAHAN BANGUNAN

Nama  Lokasi / Kota	:	Desa Sukaraja Wetan- Jatiwangi- Kab. Majalengka	
Nama Perusahaan	:	PT. Maher Perdana (Industri Menengah)	
Nama Responden	:	Aspin	
Status Responden	:	Ka. Produksi	
Tanggal Survai	:	5 May 2000	
Nama Surveyor	:	Purwito, Lasino, Aan Sugiharto	
Tanda Tangan Surveyor	:		

2.  BATA/GENTENG/KERAMIK/UBIN 

 A.    PRODUK UTAMA 		: GENTENG KERAMIK.

No.	
KEGIATAN	JUMLAH
BAHAN BAKU	JENIS ALAT	JUMLAH ALAT	KAPASI-TAS ALAT	PENGGU-
NAAN ALAT/
TAHUN	JENIS BAHAN BAKAR	KEBUT.
BAHAN BAKAR/
BULAN	JUMLAH PROD./
BULAN	KETERANGAN	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	PENGOLAHAN:	- Bahan baku
	Tanah liat	Roll Mill Mixer, 1 unit		-	330 hr	-	-	2.400 m3		
		- Pencampur
	Pasir	Box Filder Genset, 1 unit		-	330 hr	Solar	1.800 lt	600m3		
 2
	PENCETAKAN
		Mixer ekstuder Press tekan	1 unit
7 unit
23 unit	14.000/hr
62.000/hr	330 hr	Solar	1.800 lt	1.800.000bh		
 3
	PENGERINGAN
		Alami & Oven	-
1 unit	Tak terbatas
10.000/hr	330 hr	Sisa panas oven glasur	Pemanfaatan panas	300.000bh		
 4
	PEMBAKARAN
		Tungku	2 unit	140.000bh/hr	330 hr	MDF	120.000 lt	550.000bh		
 5
	PENYIMPANAN		Oven Glasur	1 unit	-		Minyak tanah	46.750 lt	495.000bh		
 6
	TRANSPORTASI		Truck		-						

KETERANGAN  :  

Jenis bahan bakar  :   K = Kayu ,  S = Solar , G = Gas ,  MT = Minyak Tanah , L = Listrik, B = Bensin , PLN, MDS(100)

B.    PRODUK TAMBAHAN		: Kreweng

No.	
KEGIATAN	JUMLAH
BAHAN BAKU	JENIS ALAT	JUMLAH ALAT	KAPASI-TAS ALAT	PENGGU-
NAAN ALAT/
TAHUN	JENIS BAHAN BAKAR	KEBUT.
BAHAN BAKAR/
BULAN	JUMLAH PROD./
BULAN	KETERANGAN	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	PENGOLAHAN:	- Bahan baku

PRODUK YANG DI REJECT TIDAK DIOLAH KARENA TIDAK EFISIEN	
		- Pencampur
		
 2
	PENCETAKAN
		
 3
	PENGERINGAN
		
 4
	PEMBAKARAN
		
 5
	PENYIMPANAN		
 6
	TRANSPORTASI		

KETERANGAN  :  

Jenis bahan bakar  :   K = Kayu ,  S = Solar , G = Gas ,  MT = Minyak Tanah , L = Listrik, B = Bensin

C.  LAIN LAIN

a).   Dampak dengan adanya pabrik ke sekitar lingkungan:

- Penggalian bahan baku
- Cerobong pembakaran langsung ke udara

b).  Jumlah tenaga kerja yang dipakai : 500 orang terdiri (P= 100 orang, W= 400 orang)