Appendix 2l - Report of Survey in Tangerang

LAPORAN HASIL SURVAI LAPANGAN

STUDI DAMPAK TIMBAL BALIK ANTAR PEMBANGUNAN KOTA DAN PERUMAHAN DI INDONESIA DAN LINGKUNGAN GLOBAL

Bahan Bangunan

Oleh :

Lasino ST
Purwito, Dipl.E.Eng
Aan Sugiarto BAE

Tangerang

Mei 2000

PUSLITBANG  TEKNOLOGI PERMUKIMAN
BALITBANG PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

D A F T A R   I S I

DAFTAR ISI   ………………………………………………….……………………………….	i
DAFTAR LAMPIRAN  ………………………………………………..……………………….         ii
BAB    I  PENDAHULUAN   …………………………………………………………….…….        1
1.1	Latar Belakang    …………………………………………….……………..        1
1.2	Maksud dan Tujuan   ………………………………………………….…...        1
1.3	Cara Pengambilan Data  ……………………………………………...…...	  2
BAB II   HASIL SURVAI LAPANGAN   …………………………………………………..….        3
2.1	Survei Instansional………………   ………………………………………...       3
2.2	Survei ke Produsen Bahan Bangunan   ………………………… ……....       3
BAB  III  KESIMPULAN   ……………………………………………………………………..         7

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Survai lapangan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan Studi Dampak Timbal Balik Antar Pembangunan Kota & Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global, yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang. 
Kegiatan ini merupakan studi pendahuluan guna mendapatkan informasi mengenai keberadaan dan bentuk data yang diperlukan, alternatif cara mendapatkan data serta kesulitan atau kemudahan yang dihadapi di lapangan, sehingga kegiatan berikutnya dapat dipersiapkan dengan baik.
Kelompok bahan bangunan merupakan salah satu bidang studi dalam kegiatan ini, yang mana kegiatannya mencakup survei produksi bahan bangunan antara lain Semen Portland, Kapur Bangunan, Genteng Keramik dan Bata Merah yang diperkirakan dalam proses produksinya akan menghasilkan gas CO2 baik yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar maupun bahan baku yang digunakan.   

1.2    Maksud, Tujuan dan Sasaran 

	Maksud.
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pengumpulan data lapangan yang mencakup jenis industri bahan bangunan, proses produksi, kapasitas produksi, bahan bakar yang digunakan, bahan kaku serta jenis dan jumlah peralatan yang digunakan untuk dilakukan analisis atau diperkirakan produk CO2 yang dihasilkan.
Disamping itu, dalam studi pendahuluan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui jenis-jenis data yang diperlukan, cara mendapatkan, keberadaan data serta persiapan yang perlu dilakukan guna mendukung kegiatan berikutnya.   

  Tujuan
Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan data awal mengenai produksi bahan bangunan yang ada di wilayah Cilegon dan Tangerang, yang mencakup Baja Bangunan, Panel/Papan Asbes, Pelapis Lantai Keramik dan Bahan Sanitair Keramik yang diperkirakan dalam proses produksinya akan menghasilkan gas CO2 baik yang berasal dari bahan bakar maupun bahan baku yang digunakan.

   Sasaran
Sasaran dari kegiatan survei ini adalah identifikasi dan inventarisasi produksi bahan bangunan yang ada di wilayah Cilegon dan Tangerang guna mendukung kegiatan Studi Dampak Imbal Balik Antar Pembangunan Kota dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global yang sedang dilakukan di Puslitbang Teknologi Permukiman dan merupakan proyek kerjasama penelitian dengan pemerintah Jepang.

1.3   Cara Pengambilan Data 
Pengambilan data lapangan dengan melakukan wawancara / diskusi dan pengamatan langsung dengan menggunakan alat form isian (kuesioner) yang telah dipersiapkan serta kamera sebagai perekam data/gambar kondisi lokasi.
Obyek pengambilan data bidang bahan bangunan terdiri dari :
•	Instansi Pemerintah Pusat ( Dep. Perindag, BKPM dan Kantor Meneg KLH )
•	Instansi Pemerintah Daerah ( Dinas Perindustrian ) 
•	Industri Besar, Menengah dan Kecil.   

BAB II  
HASIL SURVEI LAPANGAN

2.1	Survei Instansional
Guna mendapatkan data dan informasi yang optimal dan sesuai dengan sasaran kegiatan, yaitu produksi bahan bangunan yang dalam proses pembuatannya diindikasikan berpotensi banyak menghasilkan gas CO2, maka instansi yang berkaitan dan berwenang dalam pembinaan industri adalah Kantor Dinas Perindustrian.
Hasil Diskusi
Tim survei diterima langsung oleh Kepala Cabang Dinas Perindustrian Tangerang Bp. Ir. H. Sarjan Damu. 
- Keberadaan dan Bentuk Data 
Bentuk data merupakan data industri bahan bangunan yang ada di wilayah Tangerang dan Cilegon, yang merupakan salah satu daerah sentra industri bahan bangunan, diantaranya meliputi papan asbes, baja bangunan, keramik, sanitair dan bahan bangunan lainnya. 
Data mengenai jenis peralatan, proses pembuatan, bahan bakar dan lain-lain dapat diperoleh dengan malakukan kunjungan langsung ke pabrik pembuatan. 

2.2	Survei Ke Produsen Bahan Bangunan
1)	Industri Baja PT. Kratau Steel - Cilegon
PT. Krakatau Steel berlokasi di Jl. Industri No. 5 Cilegon. 
Keberadaan dan Bentuk Data
Dari pengamatan langsung diperoleh data, sebagai berikut ;
-	Jumlah produk baja yang dihasilkan adalah 2.300.000 ton/thn 
-	Bahan bakar yang digunakan adalah LNG 135 MM BTU/bln, Solar, IDO dan Batu bara (untuk PLTU kapasitas 400 Mega Watt).
-	Alat yang digunakan mulai pengolahan sampai dengan pembentukan adalah DRP, LF, EAF, CCM dan CT.
-	Jenis tungku yang digunakan adalah tungku tegak. 
-	Data lebih lengkap dapat dilihat pada kuesioner terlampir.
Alternatif Cara Mendapatkan Data
Cara mendapatkan data selain mengadakan wawancara dan pengamatan langsung terhadap produsen juga dapat diperoleh dari Dinas Perindustrian, namun tingkat kelengkapan data masih diperlukan dari peninjauan lapangan.  
Kesulitan dan Kemudahan Mendapatkan Data
Hambatan dan kesulitan yang diperoleh dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, kebanyakan terjadi pada industri yang berskala besar apalagi status perusahaan tersebut adalah PMA, maka harus mengikuti prosudur kebijakan yang berlaku pada perusahaan yang akan dikunjungi seperti ;
•	Perlu ada surat pemberitahuan terdahulu sebelum survai dilakukan. 
•	Harus ada perjanjian pertemuan terlebih dahulu dengan bagian yang menangani.
•	Surat pemberitahuan harus dilengkapi dengan prorosal atau tujuan kegiatan secara detail data dan informasi yang dibutuhkan.
•	Apabila prosudur tersebut dilakukan dan 
Akan tetapi untuk industri yang berskala menengah dan kecil, disamping cukup membawa surat pengantar dari instansi tim surveyor juga setidaknya harus membawa rekomendasi atau surat pengantar dari Dinas/Cabang Dinas Perindustrian setempat yang dalam hal ini selaku pembina dari industri-industri yang ada di wilayahnya.   

2)	Industri Papan Asbes
Survei dilakukan terhadap PT. Bakri Building Industries di Jl. Daan Mogot Km. 17,3 Tangerang dimana perusahaan ini termasuk usaha tingkat menengah. Keberadaan dan Bentuk Data
Dari pengamatan langsung diperoleh data, sebagai berikut ;
-	Jumlah produk papan asbes yang dihasilkan antara 4.000 s/d 5.000 ton/bln, 
-	Bahan bakar yang digunakan untuk generator adalah Solar, dengan konsumsi sangat kecil, karena hanya merupakan alat emergency bila lirtrik aliran.
-	Alat yang digunakan mulai pengolahan bahan sampai dengan pencetakan semuanya menggunakan tenaga listrik.
-	Data lebih lengkap dapat dilihat pada kuesioner terlampir. 
Alternatif Cara Mendapatkan Data
Cara mendapatkan data selain mengadakan wawancara dan pengamatan langsung terhadap produsen juga dapat diperoleh dari Dinas Perindustrian, namun tingkat kelengkapan data masih kurang.  
Kesulitan dan Kemudahan Mendapatkan Data
Kesulitan mendapatkan data kadang-kadang produsen ada rasa takut dalam memberikan keterangan, karena menyangkut kebijakan perusahaan yang diterapkan. 
Untuk memberikan informasi terhadap calon responden perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu via surat sebelum survei dilakukan sehingga tidak timbul keragu-raguan dalam memberikan keterangan.

3)	Industri Bahan Penutup Lantai Keramik
Survei dilakukan terhadap PT. Angsa Daya (IKAD) dengan kategori termasuk usaha tingkat menengah, yang berlokasi di Jl. Raya Pasar Kemis - Tangerang. Keberadaan dan Bentuk Data
Dari pengamatan langsung diperoleh data, sebagai berikut ;
-	Jumlah produk yang dihasilkan berupa bahan keramik untuk lapisan lantai sebesar 600.000 M2/bln. 
-	Bahan bakar yang digunakan adalah solar (untuk diesel/genset) dengan total konsumsi rata-rata antara 15.000 s/d 20.000 Ltr/hr.
-	Alat yang digunakan mulai pengolahan sampai dengan pembakaran adalah crusher, Ball mill, Extruder (dengan penggerak motor listrik PLN) Pencetakan (dengan motor diesel), Pengeringan dan Pembakaran/Kiln (dengan bahan bakar solar).
-	Jenis tungku adalah tungku tegak.
-	Data lebih lengkap dapat dilihat pada kuesioner terlampir. 

Alternatif Cara Mendapatkan Data
Cara mendapatkan data selain mengadakan wawancara dan pengamatan langsung terhadap produsen juga dapat diperoleh dari Dinas Perindustrian, namun tingkat kelengkapan data kurang.  
Kesulitan dan Kemudahan Mendapatkan Data
Kesulitan mendapatkan data kadang-kadang produsen ada rasa enggan dalam memberikan keterangan, karena menyangkut kebijakan perusahaan.
Untuk memberikan informasi terhadap calon responden perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu via surat sebelum survei dilakukan sehingga tidak timbul keragu-raguan dalam memberikan keterangan.

4)	Industri Keramik Sanitair
Survei dilakukan terhadap 1 (satu) produsen dengan kategori termasuk usaha tingkat besar, yaitu PT. Surya Toto Indonesia yang berlokasi di Jl. Raya Cikupa – Tangerang. 
Keberadaan dan Bentuk Data
Dari diskusi langsung diperoleh data, sebagai berikut ;
-	Jumlah produk keramik yang dihasilkanper bulan adalah 2.150.000 bh/thn.
-	Bahan bakar yang digunakan adalah batu CNG (untuk kiln) dan PLN (untuk emergency bila listrik padam dan motor penggilingan) dengan total konsumsi CNG rata-rata antara 53.155 M3/bln dan solar sebanyak 220.780 Lt/bln. 
-	Alat yang digunakan mulai pengolahan sampai dengan pembakaran adalah crusher/pemecah, tungku bakar/kiln, Ball mill, silo, dan alat bantu lainnya.
-	Jenis tungku bakar adalah rotary kiln dengan jumlah 2 (dua) unit.
-	Data lebih lengkap dapat dilihat pada kuesioner terlampir. 

Alternatif Cara Mendapatkan Data
Cara mendapatkan data selain mengadakan wawancara dan pengamatan langsung terhadap produsen juga dapat diperoleh dari Dinas Perindustrian, namun tingkat kelengkapan data masih kurang.

  
Kesulitan dan Kemudahan Mendapatkan Data
Kesulitan mendapatkan data adalah pihak produsen perlu diberi tahu jauh hari sebelum survei dilaksanakan, sehingga dapat memberikan keterangan dengan lengkap dan jelas serta ada persiapan terlebih dahulu.
Untuk memberikan informasi terhadap calon responden tentang maksud dan tujuan survei dapat melalui surat atau survei pendahuluan sehingga dapat dibuat janji pertemuan berikutnya.

BAB III  
KESIMPULAN

1.	Produksi bahan bangunan yang diperkirakan menghasilkan gas CO2 diantaranya adalah baja, keramik lantai, keramik sanitaer, dan sebagainya yang dalam proses pembuatannya melalui pembakaran dengan menggunakan bahan bakar,
2.	Data yang diperlukan dalam mengidentifikasi produk gas CO2 dalam produksi bahan bangunan diantaranya adalah jenis dan jumlah produk, proses produksi, jenis dan jumlah bahan baku, jenis jumlah bahan bakar yang digunakan,
3.	Jenis tungku yang diindikasikan berpotensi menghasilkan gas CO2 langsung keudara adalah tungku rakyat/tungku ladang yang sistem pembakarannya kurang berjalan dengan sempurna,
4.	Jenis bahan bakar yang diperkirakan banyak menghasilkan gas CO2 diantaranya adalah kayu bakar, sekam padi, IDO/MDF dan batu bara,
5.	Data dapat dengan melakukan survei instansional ke Dinas Perindustrian dan wawancara langsung kepada produsen/pengusaha,
6.	Survei ke produsen skala kecil dan menengah dapat dilakukan secara langsung dengan membawa surat pengantar survei dan surat pengantar/rekomendasi dari Dinas Perindustrian setempat, sedangkan ke produsen skala besar perlu mengirim surat pemberitahuan/perjanjian pertemuan terlebih dahulu sebelum melakukan survei atau wawancara.      
PELAKSANAAN SURVEI :
A.	INSTANSIONAL ;
1.	DEPARTEMEN PERINDAG, 
Data-data yang didapat :
•	Direktori industri bahan bangunan
•	Jenis industri
•	Jumlah energi yang digunakan
•	Laporan optimalisasi pemanfaatan gas CO2 dan N2
2.	BPS PUSAT,
Data – data yang didapat :
•	Statistik industri besar dan sedang
•	Statistik konstruksi non AKI
•	Indikator konstruksi di Jakarta
3.	CABANG DINAS PERINDUSTRIAN KAB. MAJALENGKA
Data – data yang didapat :
•	Laporan tahunan 98/99 dan 99/2000 kegiatan industri.  
•	Surat rekomendasi survai ke industri  / perusahaan
4.	CABANG DINAS PERINDUSTRIAN KAB. TANGERANG
Data – data yang didapat :  
•	Surat rekomendasi survai ke industri  / perusahaan
B.	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN 
1.	Kabupaten Majalengka  dan Cirebon :
•	Industri genteng keramik 2 perusahaan menengah dan 2 perusahaan kecil di  Jatiwangi – Kabupaten Majalengka
•	Industri bata merah 4 perusahaan kecil di Jatiwangi – kabupaten  Majalengka
•	Industri kapur bangunan 2 perusahaan kecil di daerah Bongas – kab. Majalengka
•	Industri kapur bangunan 2 perusahaan kecil di daerah Palimanan – kab. Cirebon
•	Industri cement portland 1 perusahaan besar
2.	Kabupaten Cilegon dan Tangerang :
•	Industri baja pt. Krakatau steel (perusahaan besar)  di Cilegon
•	Industri keramik lantai ( perusahaan menengah)  di Pasar Kemis – kab. Tangerang
•	Industri keramik sanitair (perusahaan besar) di Cikupa – kab. Tangerang
•	Industri papan serat semen (perusahaan menengah) di Daan Mogot – kab. Tangerang
Data yang didapat : 
•	Penggunaan bahan baku
•	Jenis dan jumlah  peralatan yang digunakan
•	Jenis dan jumlah bahan bakar yang digunakan
•	Jenis dan jumlah produk yang dihasilkan
•	Alat transportasi yang digunakan
•	Jumlah tenaga kerja 
•	 pengamatan terhadap lingkungan

Data agregat buatan hasil pembakaran tanah dari Kalimantan adalah sebagai berikut:
1.	Kandungan unsur kimia bahan baku
Unsur		Hasil ( % )	Persyaratan ( % )
SiO2		= 	43,00 %	   62 - 95
AL2O3	=	  1,40 %	   17 - 21
Fe2O3	=	19,94 %	     6 – 8
MgO		=	  1,92 %	        -
K.Na	=	   0,00 %	      3 – 4
CaO		=	  7,42 %	         -
HP		=	18,72 %	         -
SO4		=	  0,00 %	         - 	

2.   Berat Jenis
a. Bahan baku/asli		=  2,45 gr/cc
b. Dibakar suhu 900 oC	=  2,12 gr/cc 
c. Dibakar suhu 1000 oC	=  2,08 gr/cc
d. Dibakar suhu 1100 oC	=  2,02 gr/cc