Appendix 3p -  Amount of Building Materials used in 5 Sampled Houses 
(Building materials are calculated based on drawing of building plan)   

Responden No.19

DINDING				
Uraian 	Volume	Satuan	Keterangan	
	Panjang lari				177	m'	*	
	Tinggi plafon				3	m'	*	
	Luas kotor		531	m2		
		Luas pintu						
			Jumlah unit		17		*	
			Luas 		28.56	m2		
			(asumsi bahwa tinggi h = 2.10 m lebar b = 0.80 m)						
		Luas jendela						
			Jumlah unit		15	buah	*	
			Lebar		0.8	m	*	
			Tinggi jendela		1	m	*	
			Luas 		12	m2		
		Luas bukaan lainnya				m2	*	
	Luas bersih				490.44	m2		
	Kamar mandi							
		Panjang lari			24	m	*	
		Tinggi plafon			3	m	*	
		Luas		72	m2		
LANTAI				
	Luas rumah		165.75	m2	*	

Kode	Nama bahan bangunan	 Volume 	Satuan	
1	Atap beton keramik	              182.33 	m2	
2	Bata merah	        34,330.80 	buah	
3	Batu belah	                27.61 	m3	
4	Besi beton	              223.02 	kg	
5	Eternit tebal 4 mm	              182.33 	m2	
6	Kaca bening	                13.20 	m2	
7	Kawat beton	                   2.12 	kg	
8	Kayu borneo	                   2.64 	m3	
9	Kayu kamper	                   6.68 	m3	
10	Keramik KW 1 DN putih polos	              167.41 	m2	
11	Keramik KW1 1 bercorak warna	                35.15 	m2	
12	Keramik KW1 DN bercorak / anti slip	                72.72 	m2	
13	Pasir beton	                   3.98 	m3	
14	Pasir pasang	                69.95 	m3	
15	Pasir urug	                   4.96 	m3	
16	Semen PC	              259.17 	zak	
17	Semen warna	                   3.54 	kg	
18	Split 2/3	                   3.98 	m3	
19	Teakwood ukuran 120/240 cm	                28.56 	lembar	

Responden No. 20

DINDING				
Uraian 	Volume	Satuan	Keterangan	
	Panjang lari				160.3	m'	*	
	Tinggi plafon				3	m'	*	
	Luas kotor		480.9	m2		
		Luas pintu						
			Jumlah unit		20		*	
			Luas 		33.6	m2		
			(asumsi bahwa tinggi h = 2.10 m lebar b = 0.80 m)						
		Luas jendela						
			Jumlah unit		16	buah	*	
			Lebar		0.8	m	*	
			Tinggi jendela		1	m	*	
			Luas 		12.8	m2		
		Luas bukaan lainnya				m2	*	
	Luas bersih				434.5	m2		
	Kamar mandi							
		Panjang lari			24	m	*	
		Tinggi plafon			3	m	*	
		Luas		72	m2		
LANTAI				
	Luas bangunan		164.75	m2	*	
								
* = perlu diisi								

Kode	Nama bahan bangunan	 Volume 	Satuan	
1	Atap beton keramik	              181.23 	m2	
2	Bata merah	        30,415.00 	buah	
3	Batu belah	                25.01 	m3	
4	Besi beton	              201.98 	kg	
5	Eternit 4 mm	              181.23 	m2	
6	Kaca	                14.08 	m2	
7	Kawat beton	                   1.92 	kg	
8	Kayu borneo	                   2.81 	m3	
9	Kayu kamper	                   6.66 	m3	
10	Keramik KW 1 DN putih polos	              166.40 	m2	
11	Keramik KW1 1 bercorak warna	                35.15 	m2	
12	Keramik KW1 DN bercorak / anti slip	                72.72 	m2	
13	Pasir beton	                   3.61 	m3	
14	Pasir pasang	                65.18 	m3	
15	Pasir urug	                   4.49 	m3	
16	Semen PC	              236.20 	zak	
17	Semen warna	                   3.53 	kg	
18	Split 2/3	                   3.61 	m3	
19	Teakwood uk. 120/240	                33.60 	lembar	

Responden No. 21

DINDING				
Uraian 	Volume	Satuan	Keterangan	
	Panjang lari				207.5	m'	*	
	Tinggi plafon				3	m'	*	
	Luas kotor		622.5	m2		
		Luas pintu						
			Jumlah unit		23		*	
			Luas 		38.64	m2		
			(asumsi bahwa tinggi h = 2.10 m lebar b = 0.80 m)						
		Luas jendela						
			Jumlah unit		19	buah	*	
			Lebar		1	m	*	
			Tinggi jendela		1	m	*	
			Luas 		19	m2		
		Luas bukaan lainnya				m2	*	
	Luas bersih				564.86	m2		
	Kamar mandi							
		Panjang lari			24	m	*	
		Tinggi plafon			3	m	*	
		Luas		72	m2		
LANTAI				
	Luas bangunan		261	m2	*	
								
* = perlu diisi								

Kode	Nama bahan bangunan	 Volume 	Satuan	
1	Atap beton keramik	              287.10 	m2	
2	Bata merah	        39,540.20 	buah	
3	Batu belah	                32.37 	m3	
4	Besi beton	              261.45 	kg	
5	Eternit 4 mm	              287.10 	m2	
6	Kaca	                20.90 	m2	
7	Kawat beton	                   2.49 	kg	
8	Kayu borneo	                   3.72 	m3	
9	Kayu kamper	                10.53 	m3	
10	Keramik KW 1 DN putih polos	              263.61 	m2	
11	Keramik KW1 1 bercorak warna	                35.15 	m2	
12	Keramik KW1 DN bercorak / anti slip	                72.72 	m2	
13	Pasir beton	                   4.67 	m3	
14	Pasir pasang	                79.32 	m3	
15	Pasir urug	                   5.81 	m3	
16	Semen PC	              305.86 	zak	
17	Semen warna	                   4.78 	kg	
18	Split 2/3	                   4.67 	m3	
19	Teakwood uk. 120/240	                38.64 	lembar	

Responden No. 22

DINDING				
Uraian 	Volume	Satuan	Keterangan	
	Panjang lari				104.9	m'	*	
	Tinggi plafon				3	m'	*	
	Luas kotor		314.7	m2		
		Luas pintu						
			Jumlah unit		9		*	
			Luas 		15.12	m2		
			(asumsi bahwa tinggi h = 2.10 m lebar b = 0.80 m)						
		Luas jendela						
			Jumlah unit		8	buah	*	
			Lebar		0.8	m	*	
			Tinggi jendela		1	m	*	
			Luas 		6.4	m2		
		Luas bukaan lainnya			4	m2	*	
	Luas bersih				293.18	m2		
	Kamar mandi							
		Panjang lari			14	m	*	
		Tinggi plafon			3	m	*	
		Luas		42	m2		
LANTAI				
	Luas bangunan		114.5	m2	*	
								
* = perlu diisi								

Kode	Nama bahan bangunan	 Volume 	Satuan	
1	Atap beton keramik	              125.95 	m2	
2	Bata merah	        20,522.60 	buah	
3	Batu belah	                16.36 	m3	
4	Besi beton	              132.17 	kg	
5	Eternit tebal  4 mm	              125.95 	m2	
6	Kaca	                   7.04 	m2	
7	Kawat beton	                   1.26 	kg	
8	Kayu borneo	                   1.40 	m3	
9	Kayu kamper	                   4.59 	m3	
10	Keramik KW 1 DN putih polos	              115.65 	m2	
11	Keramik KW1 1 bercorak warna	                20.00 	m2	
12	Keramik KW1 DN bercorak / anti slip	                42.42 	m2	
13	Pasir beton	                   2.36 	m3	
14	Pasir pasang	                41.91 	m3	
15	Pasir urug	                   2.94 	m3	
16	Semen PC	              156.78 	zak	
17	Semen warna	                   2.29 	kg	
18	Split 2/3	                   2.36 	m3	
19	Teakwood ukuran 120/240 cm	                15.12 	lembar	

Responden No. 23

DINDING				
Uraian 	Volume	Satuan	Keterangan	
	Panjang lari				98	m'	*	
	Tinggi plafon				3	m'	*	
	Luas kotor		294	m2		
		Luas pintu						
			Jumlah unit		11		*	
			Luas 		18.48	m2		
			(asumsi bahwa tinggi h = 2.10 m lebar b = 0.80 m)						
		Luas jendela						
			Jumlah unit		7	buah	*	
			Lebar		0.8	m	*	
			Tinggi jendela		1	m	*	
			Luas 		5.6	m2		
		Luas bukaan lainnya				m2	*	
	Luas bersih				269.92	m2		
	Kamar mandi							
		Panjang lari			7	m	*	
		Tinggi plafon			3	m	*	
		Luas		21	m2		
LANTAI				
	Luas bangunan		113.75	m2	*	
								
* = perlu diisi								

Kode	Nama bahan bangunan	 Volume 	Satuan	
1	Atap beton keramik	              125.13 	m2	
2	Bata merah	        18,894.40 	buah	
3	Batu belah	                15.29 	m3	
4	Besi beton	              123.48 	kg	
5	Eternit tebal  4 mm	              125.13 	m2	
6	Kaca	                   6.16 	m2	
7	Kawat beton	                   1.18 	kg	
8	Kayu borneo	                   1.22 	m3	
9	Kayu kamper	                   4.54 	m3	
10	Keramik KW 1 DN putih polos	              114.89 	m2	
11	Keramik KW1 1 bercorak warna	                   9.39 	m2	
12	Keramik KW1 DN bercorak / anti slip	                21.21 	m2	
13	Pasir beton	                   2.21 	m3	
14	Pasir pasang	                33.30 	m3	
15	Pasir urug	                   2.74 	m3	
16	Semen PC	              138.78 	zak	
17	Semen warna	                   1.87 	kg	
18	Split 2/3	                   2.21 	m3	
19	Teakwood uk. 120/240	                18.48 	lembar